**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|  |  |
| --- | --- |
| 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070 km |
| ADRES INWESTYCJI: | DP 2408C |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
| ADRES INWESTORA: | ul. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na długości 3,070 km

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| **KOSZTORYS: Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno na odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+ 400 do km 7+470 na długości 3,070 km** |
| **1** |  | **Roboty Przygotowawcze** |
| 1 d.1 | KNR 2-010119-03 z.sz.2.3.3 9902 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 3,070 |  |  |
| **Razem dział: Roboty Przygotowawcze** |
| **2** |  | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| 2 d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 605,000 |  |  |
| **Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| **3** |  | **Nawierzchnia** |
| 3 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjąasfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 19 472,000 |  |  |
| 4 d.3 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 | m2 | 19 472,000 |  |  |
| **Razem dział: Nawierzchnia** |
| **4** |  | **Wjazdy i skrzyżowania bitumiczne** |
| 5 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjąasfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 150,000 |  |  |
| 6 d.4 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 150,000 |  |  |
| **Razem dział: Wjazdy i skrzyżowania bitumiczne** |
| **5** |  | **ROBOTY RÓŻNE** |
| 7 d.5 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 1,000 |  |  |
| 8 d.5 | KNR 2-310114-05 z.o.2.12. 9901-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna ogrubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - regulacja wjazdów i skrzyżowań gruntowych i tłuczniowych | m2 | 180,000 |  |  |
| **Razem dział: ROBOTY RÓŻNE** |
| Kosztorys nettoVAT 23%Kosztorys brutto |