KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce na odc. Białotul-Strzelce w km od 6+541 do 10+560 o dł. 4,019 km

Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce na odc, Białotul - Strzelce w km 6+541 do 10+560 o dł. 4,019 km

Adres: Droga powiatowa nr 2426 C odc. Białotul – Strzelce

Opis robót: Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce na odc. Białotul Strzelce od km 6+541 do km 10+560 o dł. 4,019 km

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

 ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Wykonawca: ………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………..

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis pozycji | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa | Wartość |
| ELEMENT A : Roboty przygotowawcze |
| Poz. 1 | **ICRB- KNR 201-0119-03-00**Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 4,019 | km | zł | zł |
| Razem ELEMENT A : Roboty przygotowawcze | zł |
| ELEMENT B : Roboty rozbiórkowe |
| Poz. 2 | **ICRDI - KNRU 231-1001-02-00**Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm | 812,000 | m2 | zł | zł |
| Razem ELEMENT B : Roboty rozbiórkowe | zł |
| ELEMENT C: Nawierzchnia |
| Poz. 3 | **ICRD2 - KNS 004-0301-12-02**Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 21 501,000 | m2 | zł | zł |
| Poz. 4 | **ICRD2 - KNS 004-0301-22-04**Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5kg/m2 warstw konstrukcyjnych ulepszonych | 21 501,000 | m2 | zł | zł |
| Poz. 5 | **CSRBI - KNNR 006-0309-02-10**Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych ,transportowanych samochodem samowyładowczym o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm | 21 501,000 | m2 | zł | zł |
| Razem ELEMENT C: Nawierzchnia | zł |
| ELEMENT D: Wjazdy i skrzyżowania |
| Poz. 6 | **ICRD2 - KNS 004-0301-12-02**Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 320,000 | m2 | zł | zł |
| Poz. 7 | **ICRD2 - KNS 004-0301-22-04**Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5kg/m2 warstw konstrukcyjnych ulepszonych | 320,000 | m2 | zł | zł |
| Poz. 8 | **CSRBI - KNNR 006-0309-02-10**Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych ,transportowanych samochodem samowyładowczym o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm | 320,000 | m2 | zł | zł |
| Razem ELEMENT D: Wjazdy i skryżowania | zł |
| ELEMENT E: Roboty różne |
| Poz. 9 | **ICRDI - KNR 231-0114-05-00**Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - regulacja wjazdów i skrzyżowań gruntowych i tłuczniowych | 210,000 | m2 | zł | zł |
| Razem ELEMENT E: Roboty różne | zł  |
| Kosztorysowa wartość robót | zł |