*Załącznik nr 6*

**TEBELARYCZNE ZESTAWIENIE ZJAZDÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Str.** | **Lokalizacja** | | **Szerokość** | **Długość** | **Wyokrąglenia skosy** | **Powierzchnia** | **Istniejąca nawierzchnia** | **Projektowana nawierzchnia** | **Długość**  **obrzeży**  **betonowych**  **8x25x100** | **Długość**  **krawężników**  **do rozebrania i**  **ustawienia**  **15x30x100** | **Przepust m** | **ścianki**  **czołowe**  **szt**  **szt.** |
|  |  | **od km** | **do km** | **m** | **m** | **m2** | **m2** |  |  | **m** | **m** |  | **szt** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** |
| 1 | L | 6,611 | 6,616 | 5,00 | 3,50 | 3,87 | 21,37 | gruntowa | bitumiczna |  |  | 7 | 2 |
| 2 | P | 6,619 | 6,624 | 5,00 | 9,00 | 3,87 | 48,87 | bitumiczna | bitumiczna |  |  |  |  |
| 3 | L | 6,990 | 6,995 | 5,00 | 3,50 | 3,87 | 21,37 | gruntowa | bitumiczna |  |  | 7 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | |  |  | 15,00 |  |  | 91,61 |  |  | - | - | 14,00 | 4,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |