**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|  |  |
| --- | --- |
| 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont dróg powiatowych nr: 2581C w km 12+940 - 15+025 odc. Rzeszynek - Rzeszyn, 2457C w km 1+264 - 4+964 odc. Gopło - Dobsko, 2454C w km 0+000 - 2+838 odc. Nowa Wieś - Proszyska, o łącznej długości 8,623 km |
| ADRES INWESTYCJI: | DP 2581C, 2457C, 2454C |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20  88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2581C w km 12+940 - 15+025 odc. Rzeszynek - Rzeszyn |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2581C w km 12+940 - 15+025 odc. Rzeszynek - Rzeszyn |
| Adres | Rzeszynek-Rzeszyn |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20  88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1. | Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | 2,085 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – grubość frezowania 4 cm | 143,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia | | | | | |
| 3. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 10 842,000 | m2 |  |  |
| 4. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 10 842,000 | m2 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | 10 842,000 | m2 |  |  |
| 1. Wjazdy i skrzyżowania | | | | | |
| 6. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 92,000 | m2 |  |  |
| 7. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 92,000 | m2 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 o grubości 4 cm | 92,000 | m2 |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2457C w km 1+264 - 4+964 odc. Gopło - Dobsko |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2457C w km 1+264 - 4+964 odc. Gopło - Dobsko |
| Adres | Gopło - Dobsko |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20  88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze | | | | |
| Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | 3,700 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | |
| Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – grubość frezowania 4 cm | 505,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia | | | | |
| Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 19 240,000 | m2 |  |  |
| Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 19 240,000 | m2 |  |  |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | 19 240,000 | m2 |  |  |
| 1. Wjazdy i skrzyżowania | | | | |
| Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 366,000 | m2 |  |  |
| Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 366,000 | m2 |  |  |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 o grubości 4 cm | 366,000 | m2 |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa: | Remont drogi powiatowej nr 2454C w km 0+000 - 2+838 odc. Nowa Wieś - Proszyska |
| Obiekt: | Droga powiatowa nr 2454C w km 0+000 - 2+838 odc. Nowa Wieś - Proszyska |
| Adres | Nowa Wieś - Proszyska |
| NAZWA INWESTORA: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
|  |  |
| ADRES INWESTORA: | ul. M. Konopnickiej 20  88-300 Mogilno |
| WYKONAWCA: | ……………… |

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis pozycji | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1. Roboty przygotowawcze | | | | |
| Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym | 2,838 | km |  |  |
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | |
| Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – grubość frezowania 4 cm | 146,000 | m2 |  |  |
| 1. Nawierzchnia | | | | |
| Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 14 408,000 | m2 |  |  |
| Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 14 408,000 | m2 |  |  |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | 14 408,000 | m2 |  |  |
| 1. Wjazdy i skrzyżowania | | | | |
| Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 94,000 | m2 |  |  |
| Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | 94,000 | m2 |  |  |
| Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 o grubości 4 cm | 94,000 | m2 |  |  |