**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jedn.miary | Ilośćjedn. | Cena jedn. | Wartość (PLN) |
| 1. **Roboty przygotowawcze**
 |
| 1. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 1,025 |  |  |
| 1. **Roboty rozbiórkowe**
 |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – grubość frezowania: 4 cm | m2 | 92,500 |  |  |
| 1. **Nawierzchnia**
 |
| 3. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 3 997,500 |  |  |
| 4. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych – nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 3 997,500 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | m2 | 3 997,500 |  |  |
| 1. **Wjazdy i skrzyżowania**
 |
| 6. | Oczyszczanie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych  | m2 | 62,500 |  |  |
| 7. | Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 62,500 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S o grubości 4 cm | m2 | 62,500 |  |  |

…….………, dnia ………… r. ...........................................................

(miejscowość) (data)