*Załącznik nr 6*

**TEBELARYCZNE ZESTAWIENIE WJAZDÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Str.** | **Lokalizacja** | **Szerokość** | **Długość** | **Wyokrąglenia m2** | **Powierzchnia** | **Istniejąca**  | **Projekt.** | **Istniejący** | **Projekt.** | **Istniej.** | **Proj.****ścianki szt** | **Proj. obrzeże m** | **Proj. krawęż m** |
|  |  | **od km** | **do km** | **m** | **m** | **/ skosy m2** | **m2** | **nawierzchnia** | **nawierzchnia** | **przepust****m** | **przepust** | **ścianki****m2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | P | 0,936 | 0,946 | 10,00 | 4,10 | 3,87 | 44,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | 21,62 | 16 |
| 2 | L | 0,949 | 0,954 | 5,00 | 3,80 | 3,87 | 22,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | 8 | - | 2 | 16,02 | 11 |
| 3 | L | 0,973 | 0,978 | 5,00 | 5,00 | 3,87 | 28,87 | gruntowa | kostka betonowa | 8 | 8 | - | 2 | 18,42 | 11 |
| 4 | L | 1,004 | 1,009 | 5,00 | 5,00 | 3,87 | 28,87 | gruntowa | kostka betonowa | 8 | 8 | - | 2 | 18,42 | 11 |
| 5 | L | 1,036 | 1,042 | 6,00 | 5,00 | 3,87 | **33,87** | **kostka kamienna** | kostka betonowa | **9** | 9 | 2,4 z kostki | 2 | 19,42 | 12 |
| 6 | L | 1,055 | 1,060 | 5,00 | 5,00 | 3,87 | **28,87** | **kostka kamienna** | kostka betonowa | **9** | 9 | 2,4 z kostki | 2 | 18,42 | 11 |
| 7 | P | 1,273 | 1,278 | 5,00 | 3,80 | 3,87 | 22,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | 16,02 | 11 |
| 8 | P | 1,302 | 1,305 | 3,00 | 4,00 | 3,87 | 15,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | - |  | - | 14,42 | 9 |
| 9 | L | 1,309 | 1,313 | 4,00 | 4,40 | 1,0 | 18,60 | gruntowa | kostka betonowa | 7 | 8 | 2,4 | 2 | 7,54 | - |
| 10 | P | 1,313 | 1,318 | 5,00 | 4,00 | 3,87 | 23,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | - |  | - | 16,42 | 11 |
| 11 | L | 1,333 | 1338 | 5,00 | 4,40 | 1,0 | 23,00 | gruntowa | kostka betonowa | 8  | 8 | 2,4 | 2 | 5,54 | - |
| 12 | L | 1,363 | 1,368 | 5,00 | 4,40 | 1,0 | **23,00** | **betonowa** | kostka betonowa | 8 | 8 | 2,4 | 2 | 5,54 | - |
| 13 | P | 1,370 | 1,375 | 5,00 | 4,00 | 3,87 | 23,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | 8 | - | 2 | 16,42 | 11 |
| 14 | P | 1,397 | 1,402 | 5,00 | 4,40 | 3,87 | 25,87 | gruntowa | kostka betonowa | 8 | 8 | 5,0 | 2 | 17,22 | 11 |
| 15 | L | 1,400 | 1,405 | 5,00 | 4,20 | 1,0 | 22,00 | gruntowa | kostka betonowa  | 8 | 8 | 1,6 | 2 | 5,14 | - |
| 16 | P | 1,481 | 1,486 | 5,00 | 4,20 | 3,87 | 24,87 | gruntowa | kostka brukowa | 8 | 8 | 2,0 | 2 | 16,82 | 11 |
| 17 | L | 1,486 | 1,491 | 5,00 | 2,00 | 1,0 | 11,00 | gruntowa | kostka brukowa | - | - | - | - | 0,74 | - |
| 18 | P | 1,496 | 1,501 | 5,00 | 4,60 | 3,87 | 26,87 | gruntowa | kostka betonowa | - | 8 | - | 2 | 17,62 | 11 |
| 19 | L | 1,510 | 1,513 | 3,00 | 1,70 | 1,0 | 6,10 | gruntowa | kostka brukowa | - | - | - | - | 0,14 | - |
| 20 | P | 1,534 | 1,539 | 5,00 | 3,70 | 3,87 | 22,37 | gruntowa | kostka brukowa | - | 8 | - | 2 | 15,82 | 11 |
| 21 | L | 1535 | 1,540 | 5,00 | 3,00 | 1,0 | 16,00 | gruntowa | kostka brukowa | - | - | - | - | 2,74 | - |
| 22 | P | 1,553 | 1,558 | 5,00 | 3,70 | 3,87 | 22,37 | gruntowa | kostka brukowa  | - | 8 | - | 2 | 15,82 | 11 |
| 23 | L | 1,568 | 1,571 | 3,00 | 1,80 | 1,0 | 6,40 | gruntowa | kostka brukowa | - | - | - | - | 0,34 | - |
| 24 | P | 1,573 | 1,578 | 5,00 | 3,70 | 3,87 | 22,37 | gruntowa | kostka brukowa | 8 | **8** | **-** | **2** | 15,82 | 11 |
| 25 | L | 1,584 | 1,589 | 5,00 | 1,50 | 1,0 | 8,50 | gruntowa | kostka brukowa | - | - | - | - | - | - |
| 26 | P | 1,592 | 1,597 | 5,00 | 3,70 | 3,87 | 22,37 | gruntowa | kostka brukowa | 8 | 8 | 2,0 | 2 | 15,82 | 11 |
| 27 | L | 1,618 | 1,623 | 5,00 | 1,50 | 1,0 | 8,50 | gruntowa | kostka brukowa | - | - | - | - | - | - |
| 28 | L | 1,653 | 1,658 | 5,00 | 1,50 | 1,0 | 8,50 | gruntowa | kostka brukowa | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 29 | L | 1,687 | 1,691 | 4,00 | 1,70 | 1,0 | 7,80 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | 0,14 | - |
| 30 | L | 1,704 | 1,708 | 4,00 | 1,80 | 1,0 | 8,20 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | 0,34 | - |
| 31 | P | 1,708 | 1,713 | 5,00 | 3,70 | 3,87 | 22,37 | gruntowa | kostka betonowa | - | 8 | - | 2 | 15,82 | 11 |
| 32 | L | 1,735 | 1,740 | 5,00 | 1,80 | 1,0 | 10,00 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | 0,34 | - |
| 33 | L | 1,757 | 1,762 | 5,00 | 1,80 | 1,0 | 10,00 | gruntowy | kostka betonowa | - | - | - | - | 0,34 | - |
| 34 | L | 1,773 | 1,778 | 5,00 | 1,30 | 1,0 | 7,50 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | - | - |
| 35 | P | 1,773 | 1,778 | 5,00 | 3,70 | 3,87 | 22,37 | gruntowa | kostka betonowa | 8 | 8 | - | 2 | 15,82 | 11 |
| 36 | P | 1,835 | 1,840 | 5,00 | 4,10 | 3,87 | 24,37 | gruntowa | kostka betonowa | 8 | 8 | - | 2 | 16,62 | 11 |
| 37 | L | 1,838 | 1,842 | 4,00 | 1,30 | 1,0 | 6,20 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | - | - |
| 38 | P | 1,856 | 1,867 | 11,00 | 4,30 | 3,87 | 51,17 | gruntowa | kostka betonowa | 14 | 14 | 2,2 | 2 | 23,02 | 17 |
| 39 | L | 1,859 | 1,863 | 4,00 | 1,30 | 1,0 | 6,20 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | - | - |
| 40 | L | 1,884 | 1,889 | 5,00 | 1,30 | 1,0 | 7,50 | gruntowa | kostka betonowa | - | - | - | - | 1,30 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | **777,07** |  |  | **127** | **176** | **4,8 / 20** | **42** | **392,0** | **241** |