Załącznik nr 1.1 SIWZ

**Przedmiar robót**

**Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |
| **1**  **2**  **3**  **4** | **SST 05-03-11**  Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm z odwozem ścinki na odległość do 20 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego). Na drogach:  -nr 2342 C Wenecja - Dąbrowa  od km 13+963 do km 13+964 dł. 1,0 m \* 5,0 m = 5,0 m2  od km 15+446 do km 15+447 dł. 1,0 m \* 26,5 m = 26,5 m2  - nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul  od km 4+000 do km 4+001 dł. 1,0 m \* 5,0 m = 5,0 m2  od km 4+999 do km 5+000 dł. 1,0 m \* 5,0 m = 5,0 m2  -nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek  od km 15+310 do km 15+311 dł.1,0 m \*5,1 m = 5,1 m2  od km 15+809 do km 15+810 dł.1,0 m \*5,1 m = 5,1 m2  ------------------------------------------------  Razem: 51,7 m2  **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**  ilość:  **51,7**  jedn.: **m2**  **------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**  **SST** **04.03.01**  Oczyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej mechanicznie. Na drogach:  nr 2342 C Wenecja - Dąbrowa  od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m \*[ (5,0 + 5,5):2] = 7 791,0 m2  od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m \*[(5,5 +26,5):2] m = 256,0 m2  - nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul  od km 4+000 do km 5+000 dł.1000,0 m\* 5,0 m = 5 000,0 m2  nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek  od km 15+310 do km 15+810 dł.500,0 m \*5,1 m = 2 550 m2  ------------------------------------------------------  Razem: 15 597,0 m2  ilość:  **15 597,0**  jedn.: **m2**  **-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**  **SST** **04.03.01**  Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B3 ZM  Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ilość: **15 597,0**  jedn.: **m2**  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  **SST 05.03.05a**  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm, z zachowaniem istniejących spadków wraz z transportem mieszanki na odległość do 20 km  Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ilość: **15 597,0**  jedn.: **m2** |