Załącznik nr 1.1 SIWZ

**Przedmiar robót**

**Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm**

|  |
| --- |
|  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |
| **1****2****3****4** | **SST 05-03-11**Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm z odwozem ścinki na odległość do 20 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego). Na drogach:-nr 2342 C Wenecja - Dąbrowa od km 13+963 do km 13+964 dł. 1,0 m \* 5,0 m = 5,0 m2 od km 15+446 do km 15+447 dł. 1,0 m \* 26,5 m = 26,5 m2 - nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotulod km 4+000 do km 4+001 dł. 1,0 m \* 5,0 m = 5,0 m2od km 4+999 do km 5+000 dł. 1,0 m \* 5,0 m = 5,0 m2 -nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówekod km 15+310 do km 15+311 dł.1,0 m \*5,1 m = 5,1 m2od km 15+809 do km 15+810 dł.1,0 m \*5,1 m = 5,1 m2------------------------------------------------Razem: 51,7 m2 **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**ilość:  **51,7**  jedn.: **m2** **------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****SST** **04.03.01** Oczyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej mechanicznie. Na drogach:nr 2342 C Wenecja - Dąbrowa od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m \*[ (5,0 + 5,5):2] = 7 791,0 m2 od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m \*[(5,5 +26,5):2] m = 256,0 m2 - nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotulod km 4+000 do km 5+000 dł.1000,0 m\* 5,0 m = 5 000,0 m2nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówekod km 15+310 do km 15+810 dł.500,0 m \*5,1 m = 2 550 m2------------------------------------------------------Razem: 15 597,0 m2 ilość:  **15 597,0**  jedn.: **m2** **-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****SST** **04.03.01** Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B3 ZMObmiar i lokalizacja jak w poz. 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ilość: **15 597,0**  jedn.: **m2** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**SST 05.03.05a**Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej grubości po zagęszczeniu 4 cm, z zachowaniem istniejących spadków wraz z transportem mieszanki na odległość do 20 kmObmiar i lokalizacja jak w poz. 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ilość: **15 597,0**  jedn.: **m2** |