Załącznik nr 1b do SWZ

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn.  miary | Ilość  jedn. | Cena jedn. | Wartość (PLN) |
| 1  2  3  4 | SST 05.03.11  SST 04.03.01  SST 04.03.01  SST 05.03.05a | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 20 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego)  Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie (100%)  Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B3 ZM  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej grubości 4 cm, z zachowaniem istniejących spadków  wraz z transportem mieszanki na odległość do 20 km | m2  m2  m2  m2 | 468,2  55 144,0  55 144,0  55 144,0 |  |  |
|  | Razem wartość | | | | |  |
|  | Podatek VAT | | | | |  |
|  | **Łącznie wartość** | | | | |  |

.................................. ...............................................................

*(miejscowość / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej /*

*osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*