B u d o w a :	Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni
	 	poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm
	O b i e k t :	Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni
	 	poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm
	Opis robót :	Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni
	 	poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm
	Data : 2022-03-04	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość
	Opis pozycji	miary	jednostkowa

	ELEMENT   A :	Roboty drogowe

	Poz. 1.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 234,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2420C Mogilno-Bielice odc. Mogilno
	km 0+285-0+286 - dł.1,0mx6,0m=6m2 km 0+285-0+327- dł. 42mx2,0m=84m2
	km 0+327-0+465- dł. 138mx1,0m=138m2 km 0+839-0+840 dł.1,0mx6,0m=6m2

	Poz. 2.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 8,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2424C Czarnotul-Goryszewo odc.
	Czarnotul-Skrzeszewo km 0+000-0+001dł.1,0mx4,0m=4m2
	km 0+449-0+450 dł.1,0mx4,0m=4m2 

	Poz. 3.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 76,500	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2453C Strzelno-Wójcin-gr. Kownaty odc.
	Strzelno-Miradz km 1+840-1+841dł.1,0mx5,5m=5,5m2
	km 1+855-1+896dł.41mx0,5m=20,5m2 km1+997-2+001dł.4mx0,5m=2m2
	km 2+026-2+040dł.14mx0,5m=7m2 km 2+065-2+137dł.72mx0,5m=36m2
	km 2+789-2+790dł.1,0mx5,5m=5,5m2 

	Poz. 4.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 10,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc.
	Włostowo-Rzeszynek km 11+640-11+641dł.1,0mx5,0m=5m2
	km 12+939-12+940dł.1,0mx5,0m=5m2 

	Poz. 5.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 10,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP  2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc.
	m.Krzywe Kolano km 17+080-17+081dł.1,0mx5,0m=5m2
	km 17+879-17+880dł.1,0mx5,0m=5m2 

	Poz. 6.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 10,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2460C Kożuszkowo-Wola Kożuszkowa odc. Wola
	Kożuszkowa km 2+820-2+821dł.1,0mx5,0m=5m2
	km 3+519-3+520 dł.1,0mx5,0m=5m2 

	Poz. 7.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 10,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2456C Wronowy-Mirosławice odc. m.Budy
	km 0+370-0+371dł.1,0mx5,0m=5m2 km 1+169-1+170dł.1,0mx5,0m=5m2

	Poz. 8.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 12,000	m2	................	...............	zł

	Opis robót :	Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni
	 	poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm
	ELEMENT :	A.  Roboty drogowe
	Data : 2022-03-04	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość
	Opis pozycji	miary	jednostkowa

		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2426C Mogilno-Strzelce odc. m.Mogilno
	km 0+000-0+001dł.1,0mx6,0m=6m2 km 0+249-0+250 dł.1,0mx6,0m=6m2

	Poz. 9.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 10,400	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2347C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo-Pakość odc.
	Słaboszewo km 17+930-17+931dł.1,0mx5,2m=5,2m2
	km 19-279-19+280 dł.1,0mx5,2m=5,2m2 

	Poz. 10.	ICRD2 - KNS  005-0311-32-03  ORGBUD-SERWIS Poznań	 8,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z
		odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin odc. m.Białe
	Błota km 2+450-2+451dł.1,0mx4,0m=4m2
	km 3+399-3+400 dł.1,0mx4,0m=4m2 

	Poz. 11.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	3 330,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2420C Mogilno-Bielice
		odc. Mogilno km 0+285-0+840 dł. 555mx6,0m=3330m2

	Poz. 12.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	1 800,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2424C
		Czarnotul-Goryszewo odc. Czarnotul-Skrzeszewo km 0+000-0+450 dł. 450mx4,0m=1800m2

	Poz. 13.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	5 225,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2453C
		Strzelno-Wójcin-gr. Kownaty odc. Strzelno-Miradz km 1+840-2+790 dł. 950mx5,5m=5225m2

	Poz. 14.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	6 500,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2581C
		Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc. Włostowo-Rzeszynek
	km 11+640-12+940 dł. 1300mx5,0m=6500m2 

	Poz. 15.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	4 000,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP  2581C
		Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc. m.Krzywe Kolano
	km 17+080-17+880 dł. 800mx5,0m=4000m2 

	Poz. 16.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	3 500,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2460C Kożuszkowo-Wola
		Kożuszkowa odc. Wola Kożuszkowa km 2+820-3+520 dł. 700mx5,0m=3500m2

	Poz. 17.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	4 000,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2456C
		Wronowy-Mirosławice odc. m.Budy km 0+370-1+170 dł. 800mx5,0m=4000m2

	Poz. 18.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	1 500,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2426C Mogilno-Strzelce
		odc. m.Mogilno km 0+000-0+250 dł. 250mx6,0m=1500m2

	Opis robót :	Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni
	 	poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm
	ELEMENT :	A.  Roboty drogowe
	Data : 2022-03-04	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość
	Opis pozycji	miary	jednostkowa

	 
	 
	Poz. 19.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	7 020,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2347C
		Gąsawa-Obudno-Słaboszewo-Pakość odc. Słaboszewo km 17+930-19+280 dł. 1350mx5,2m=7020m2

	Poz. 20.	ICRD - KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa	3 800,000	m2	................	...............	zł
		Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2373C
		Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin odc. m.Białe Błota km 2+450-3+400 dł. 950mx4,0m=3800m2

	Poz. 21.	ICRD2 - KNS  005-0305-21-05  ORGBUD-SERWIS Poznań	40 675,000	m2	................	...............	zł
		D-05.03.05.21.05 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S,z dowozem z
		odległ.do 5 km, o grubości 4 cm

	Poz. 22.	ICRD2 - KNS  005-0305-91-01  ORGBUD-SERWIS Poznań	4 067,500	t	................	...............	zł
		D-05.03.05.91.01 Dodatek za przewóz mieszanek za każdy dalszy 1 km przewozu ponad 5 km
		40675m2x0,1Mg/m2=4067,5Mg

	 
	Razem element A :  Roboty drogowe	...........................	zł

	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T :	...........................	zł