Mogilno, dnia 05.07.2016r Znak sprawy - ZDP-343/ 6 /2016

**Wg rozdzielnika**

dotyczy: przetargu nieograniczonego: **,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębie - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km0+900 do km 1 +890 o dł. 0,990 km ”**

W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy PZP udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań jest ustalona przez Zamawiającego):

**Pytanie nr 1:** Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać nawierzchnie zjazdów o powierzchni 777 m2, natomiast zgodnie z pomiarem powierzchni na podstawie planu sytuacyjnego powierzchnia ta wynosi 852 m2. Proszę o dodanie brakującego zakresu robót do kosztorysu ofertowego

**Odp.: Powierzchnia zjazdów do przebudowy wynosi 777,07 m2 i jest zgodna z zał. nr 6 - Tabelaryczne zestawienie zjazdów**

**Pytanie nr 2:**

Na planie sytuacyjnym zaznaczono w legendzie przepusty projektowane oraz przepusty do przebudowy, ale na planie są dodatkowo zaznaczone kolorem brązowym przepusty pod drogą (4 przepusty długości 10 m + odcinek 40 m), których nie ujęto w kosztorysie. Proszę o dodanie brakującego zakresu robót do kosztorysu ofertowego lub o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje tych robót

**Odp.: Zadanie nie obejmuje przebudowy przepustów pod drogą. W legendzie planu zagospodarowania zamiast ,,istniejące przepusty” błędnie wpisano ,,przepusty do przebudowy”**

**Pytanie nr 3:** Proszę o zwiększenie ilości warstwy wiążącej (5 485 m2) do ilości odpowiadającej warstwie ścieralnej (5 535 m2), ponieważ zgodnie z dokumentacją obie warstwy należy ułożyć na całości odcinka.

**Odp. Zamawiający nie zwiększa ilości warstwy wiążącej, gdyż jest ona właściwie wyliczona, zgodnie z przedmiarem robót poz. V.5 i V.6.**

**Pytanie nr 4**

Proszę o potwierdzenie, ze obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży oraz proszę o zwiększenie ich ilości w kosztorysie ofertowym. Zgodnie z odczytem *z* planu sytuacyjnego obramowanie zjazdów wynosi 556 m.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży. Obramowanie zjazdów w ciągu chodnika, należy wykonać wyłącznie poza obszarem chodnika. Podana ilość obrzeży jest prawidłowa i jest zgodna z zał. nr 6 - Tabelaryczne zestawienie zjazdów**

**Pytanie nr 5**

Proszę o dodanie do kosztorysu ofertowego brakującej pozycji związanej z regulacją poboczy.

**Odp. Regulacja poboczy ujęta jest w załączniku nr 3 – Tabela plantowania skarp**

**Pytanie nr 6**

Proszę o podanie jakiego typu (typu „A", „olsztyńskiego", „szczeblinkowe) i koloru mają być projektowane poręcze ochronne.

**Odp. Projektowane poręcze ochronne mają być typu ,, A” koloru żółtego.**

**Pytanie nr 7**

Proszę o wskazanie lokalizacji barier drogowych i poręczy, ponieważ nie zostały one zaznaczone na

planie sytuacyjnym.

**Odp. Lokalizację barier drogowych i poręczy podano w przedmiarze robót poz. IX.1, IX.2 i IX.3**

**Pytanie nr 8**

Zgodnie z pkt. 12 opisu technicznego Wykonawca ma przestrzegać zaleceń przedstawionych w

uzgodnieniach. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego tych uzgodnień.

**Odp. Uzgodnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 9**

Proszę o naniesienie zmian we wzorze umowy dotyczących kar umownych, polegających na zmianie sformułowania „ za opóźnienie" na sformułowanie ,,za zwlokę".

**Odp.**  **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 wzoru umowy.**

**Pytanie nr 10:**  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT2 -2014

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie mieszanki na podstawie wymagań wobec nawierzchni wg WT-2 2014**

II. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do treści oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdzielnik:

1 x wg rozdzielnika

1 x a/a

<https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/>