Lp.	
Opis	
Jedn. miary	
ilość	
Cena
zł	Wartość
zł
(4x5)	
  1	2	3	4	5	6	
1	Wykopy	
1
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w qruncie kat. IV	
m	110.00	'		
2
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok .do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	
m	110.00			

3
	
Nasypanie warstwy plasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m   Krotność = 2	
m	
110.00			
4
	Wykopy ręczne o glębok. do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem fundamentów	
m3	
0.90	

5
	
Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	
m	12.00			
6
	
Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod obiektami	

m	80.00	

                                                                                                                                                       Załącznik nr 2.1 SIWZ                                                                                                                                                                                                                               KOSZTORYS  OFERTOWY  -  ROBOTY ELEKTRYCZNE                                                                                                                                                       
2	Układanie kabli, montaż słupów	
7
	Mechaniczne stawianie slupów oświetleniowych w gruncie kat. I-III	
szt.	8.00	

8
	Mechaniczne stawianie masztów oświetleniowych w gruncie kat. l-lll	
szt.	1.00	

9
	
Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na stupie	
szt.	8.00	

  10
	
Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na slupie	
szt.	1.00	

	
11
	
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na slupie	
szt.	12.00	

  12
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4 x 25 mm2	
m	
110.00	

  13
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	
m	
92.00	

  14
	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w słupach oświetleniowych oraz szafce SO	
m	
72.00	

  15
	
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	
m	
246.00	
		
  16
	
Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	
szt.	12.00	

  17
	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodo- weqo w słup lub rury osłonowe	
m-1 przew.	
120.00	

  18
	
Montaż szafki oświetleniowej	
kpi.	1.00	

3	Prace pomiarowe                                                                                                                                                                  

	
  19
	
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	
pomiar.	10.00	

  20
	
Badanie linii kablowe] o ilości żył do 4	
odc.	
9.00	

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT		
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: