Załącznik nr 7a SWZ

.................................. dnia..................2021 r

**FORMULARZ CENOWY**

**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego**

**w sezonie 2021/2022 – część 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Tryb | J. m. | Cena jedn.  netto  (zł) | Podatek VAT  (%) | Cena jedn.  brutto  (zł) | Planowana ilość  (służy jedynie ocenie ofert) | Całkowita wartość netto oferty  (5x8) | Całkowita wartość brutto oferty  (7x8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | samochód ciężarowy o ładowności min. 10 t z piaskarką P – l i pługiem średnim | praca | godz. |  | 8 % |  | 100 |  |  |
| 2. | samochód z zamontowaną beczką do solanki o pojemności nie mniejszej niż 6,0 m3, wyposażoną w zawór odpowietrzający i zawór z końcówką umożliwiającą podłączenie węża DN 75 z poziomu nawierzchni oraz w urządzenie do polewania solanką z możliwością regulacji ilości wylewanej solanki | praca | godz. |  | 8 % |  | 100 |  |  |
| 3. | samochód ciężarowy o ładowności min. 5 t z pługiem lekkim | praca | godz. |  | 8 % |  | 25 |  |  |
| 4. | samochód ciężarowy o ładowności min. 10 t z pługiem średnim | praca | godz. |  | 8 % |  | 25 |  |  |
| 5. | samochód ciężarowy o ładowności min. 15 t z pługiem ciężkim | praca | godz. |  | 8 % |  | 25 |  |  |
| 6. | ładowarka o poj. łyżki nie mniejszej niż 1,0 m 3 | praca | godz. |  | 8 % |  | 25 |  |  |
| 7. | zakup piasku wraz z transportem na własny plac składowy | praca | Mg |  | 23 % |  | 200 |  |  |
| 8. | zakup soli wraz z transportem na własny plac składowy | praca | Mg |  | 23 % |  | 10 |  |  |
| 9. | przygotowanie mieszanki z piasku i soli na własnym placu składowym | praca | Mg |  | 23 % |  | 210 |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |

*..................................................................*

*(podpis osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie*

*prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*)